興行場の構造設備の概要
建築様式	鉄筋　　　木造　　　モルタル　　　　　階建て	観　　　　　　　　覧　　　　　　　　席	
敷地面積	㎡	建築面積	㎡		
舞台面積	㎡	控室面積	㎡		
観　　　　　　覧　　　　　　場	区画	コンクリート壁　板壁　その他（　　　　　　）		
	出入口	ｍ×　　　　　　ｍ　　　　　　個
ｍ×　　　　　　ｍ　　　　　　個
ｍ×　　　　　　ｍ　　　　　　個
ｍ×　　　　　　ｍ　　　　　　個		
	階上の観覧席の前端の構造	金網　　手すり壁　　その他（　　　　　　　）		
	換気設備	自然　　機械換気（　　　　　ｍ3／時）
空調（　　　　　ｍ3／時）		

いすの幅	㎝	いす背の
間隔	㎝	
１ますの
定員	人	立見席の
奥行き	ｍ	
面　　　　　　　　積		１　階	２　階	３　階	計	
	いす席	㎡	㎡	㎡	㎡	
	すわり席	㎡	㎡	㎡	㎡	
	立見席	㎡	㎡	㎡	㎡	
	その他	㎡	㎡	㎡	㎡	
	合計	㎡	㎡	㎡	㎡	
定　　　　員	いす席	人	人	人	人	
	すわり席	人	人	人	人	
	立見席	人	人	人	人	
	合計	人	人	人	人	

　　裏
　　興行場の構造設備の概要
便　　　　　　　　　　　　　　　所		１　階	２　階	３　階	計	
	男　子　用	大便器数	個	個	個	個	
		小便器数	個	個	個	個	
	女子用便器数	個	個	個	個	
	男子用小便器の区画	㎝ごと	
	便器の材質	陶磁器　コンクリート　その他（　　　　）	
	種類	水洗（下水道・浄化槽）　くみ取り	
	水洗装置	上水道　　その他の流水式	
	防虫設備		
	換気設備	自然　　機械換気（　　　　　ｍ3／時）
空調（　　　　　ｍ3／時）	
照　　　　明	観覧場	ルックス（演技・映写中　ルックス）	
	廊下	ルックス	階段	ルックス	
	便所	ルックス		ルックス	
		ルックス		ルックス	
床	観覧場	タイル　　コンクリート　　その他（　　　　）	
	売店	タイル　　コンクリート　　その他（　　　　）	
	食堂	タイル　　コンクリート　　その他（　　　　）	
	便所	タイル　　コンクリート　　その他（　　　　）	
		タイル　　コンクリート　　その他（　　　　）	
		タイル　　コンクリート　　その他（　　　　）	
手洗
（便所を除く。）	廊下
か所	売店
か所	その他
か所	
くず入れ	廊下
個	売店
個	その他
個